**KWESTIONARIUSZ** zgłoszenia DETALU na małą linię do pokrywania dekoracyjnego **detali ZnAl.** Pokrycia: **miedź (Cu), nikiel jasny (Ni jasny), nikiel czarny (Ni czarny)**

Ograniczenia: maksymalne wymiary detalu nie mogą być większe od 240x430x650 mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nazwa Firmy :  | *Kliknij aby wpisać nazwę firmy* | Data: *Kliknij, aby wprowadzić datę.* |
| 2. Adres i dane kontaktowe: | *Kliknij aby wprowadzić adres i dane kontaktowe* |  |

3. Rodzaj materiału z którego jest wykonany detal (zaznacz krzyżykiem):

|  |
| --- |
|[ ]  ZnAl |
|[ ]  Stal węglowa |
|[ ]  Mosiądz |
|[ ]  Miedź |
|[ ]  Brąz |

4. Dołączyć rysunek techniczny lub zdjęcie z:

|  |  |
| --- | --- |
| * Wymiarami lub podaniem powierzchni
 | ( *Wprowadzić wymiar lub powierzchnię* dm2). |
| * Nazwą i/lub kodem detalu.
 | *Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.* |
| * Zaznaczyć na rysunku lub zdjęciu powierzchnie ważne po procesie pokrywania (o ile to istotne)
 |

5. Rodzaj pokrycia dekoracyjnego (zaznacz krzyżykiem):

|  |
| --- |
|[ ]  ZnAl/Cu/Ni jasny |
|[ ]  ZnAl/Cu/Ni czarny |
|[ ]  ZnAl/Cu |
|[ ]  Stal/Ni czarny |
|[ ]  Mosiądz/miedż/brąz/Ni czarny |

6. Wskazanie punktu kontaktu prądowego (miejsce zaczepienia detalu\*),zaznaczyć na rysunku technicznym/zdjęciu, jeśli jest to istotne.

*Miejsce na wgranie rysunku/zdjęcia:*

*\*UWAGA: w miejscu zaczepienia detalu mogą być surowe punkty*

7. Stan powierzchni dostarczonych detali ma bezpośrednie przełożenie na wygląd powierzchni po pokryciu galwanicznym. Stąd wynikają **wymogi** dotyczące detali dostarczanych przez Klienta:

* dostawa detali w stanie zapewniającym brak możliwości uszkodzenia powierzchni,
* detale muszą być pozbawione wiórów po obróbce mechanicznej,
* konieczność zabezpieczenia detalu przed korozją w szczególności detale stalowe (najlepiej nierozrobioną emulsją przeznaczoną do wykonania cieczy chłodzącej). Inne sposoby zabezpieczanie detali przed korozją należy uzgodnić z usługodawcą. Zabezpieczanie olejem maszynowym jest niedopuszczalne.
* detale polerowane przez klienta muszą być pozbawione pasty polerskiej, szczególnie wewnątrz detalu.

8. Uwagi Klienta:
*Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić uwagi.*